|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **nazwa** | **kategoria** | **ilość** | **Opis** |
| 1 | Piaskownica | Plac zabaw | 2 | Min. 150x150 cm, drewniana lub plastikowa, wysokość maksymalna 35 cm, przeznaczona dla dzieci w wieku żłobkowym, lakierowana lub malowana |
| 2 | Zjeżdżalnia | Plac zabaw | 2 | wykonana z elementów stalowych, plastikowych lub płyt HDPE, stopnie antypoślizgowe, min. długość ślizgu 2m, lakierowana lub malowana |
| 3 | Domek dla dzieci | Plac zabaw | 2 | Wykonany z elementów drewnianych lub plastikowych min. powierzchnia 2m2z elementami do zabawy, wyposażony min. w 3 okna, przeznaczony dla dzieci w wieku żłobkowym, lakierowany lub malowany |
| 4 | Bujak | Plac zabaw | 4 | Wykonany z płyty z litego laminatu HDPE mocowany do sprężyny, przeznaczonej do osadzenia w podłożu, wysokość max. 90 cm, , lakierowany lub malowany |
| 5 | Huśtawka kubełkowa | Plac zabaw | 2 | plastikowa z wysokim oparciem, pas bezpieczeństwa, odporna na zmienne warunki atmosferyczna, mocowana do ziemi na kotwach, belki drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych, lakierowana lub malowana |
| 6 | Huśtawka równoważna | Plac zabaw | 2 | wykonana jest z drewna lub metalu wysokość maksymalna 75cm, z dwoma stanowiskami do zabawy, metalowymi uchwytami oraz oponami służącymi jako odbojniki, trwale mocowana do podłoża, lakierowana lub malowana |
| 7 | Mostek | Plac zabaw | 2 | Długość min. 2,5 m, łatwo dostępny dla małych dzieci, wykonany z drewna lub tworzyw sztucznych, odporny na warunki atmosferyczne, trwale mocowany do podłoża, lakierowany lub malowany |
| 8 | Karuzela | Plac zabaw | 2 | karuzela krzyżowa z 4 siedziskami lub platformowa, wykonana z metalu, łatwo dostępna dla małych dzieci, odporny na warunki atmosferyczne, trwale mocowany do podłoża, lakierowana lub malowana |